Назва реферату: Опорядження гіпсокартонними листами
Розділ: Технічні науки
Завантажено з сайту: www.refsua.com
Дата розміщення: 25.01.2012

Опорядження гіпсокартонними листами

Зміст

1. Вступ……………………………………………………………………3

2. Технологічна частина:

Призначення опорядження гіпсокартонними листами………5

Вимоги до опоряджувальної поверхні………………………….6

Інструменти та матеріали……………………………………… .7

Пристрої для виконання опорядження гіпсокартонними листами……………………………………………………………

Підготовка поверхонь до опорядження………………… …5.

Будівництво стін з гіпсокартонних листів………… 6

Облицювання стін ГК листами……………………………… 18

Улаштування підвісних стель…………………………………20

Приймання та обмір робіт…………………………………………

Організація праці при виконанні робіт……………………… 28

3. Засоби з охорони праці…………………………………………….29

4. Використана література……………………………………………

Вступ

Розвиток будівництва та сучасних технологій в Україні, надійність та довговічність будівельних конструкцій багато в чому залежить від вчених, їх взаємодії з конструкторами, виробниками, зарубіжними колегами. Теорія в поєднанні з практикою допоможе знайти ефективні шляхи вирішення багатьох актуальних проблем будівельної галузі.

Сьогодні в будівництві завойовують позиції метал, високоміцний бетон та фібробетон (введення в бетон базальту металу і пластику). Фібробетон підвищує деформаційні характеристики, знижує крихкість та підвищує міцність конструкції. Огороджувальні конструкції повинні бути теплими, легкими і міцними. Існує програма із застосуванням ніздрюватих бетонів, як утеплювача. Поза увагою залишились дерев’яні та цегляні конструкції, вікна та двері, які також входять до комплексу огороджувальних конструкцій.

Завдяки сучасним технологіям, на вітчизняному ринку застосовують новітні технології, та використовуються матеріали відомих і перевірених торгових марок.

Науково-виробниче підприємство «Геліос» є виробником ремонтно-будівельних матеріалів під торговою маркою «Ферозіт». Торгова марка включає продукти різноманітного призначення з набором спеціальних властивостей – еластичні, швидкого твердіння, для природного каменю, для теплих підлог, облицювання басейнів. Новинками торгової марки «Ферозіт» є:

акрилова шпаклівка – високоякісний сучасний матеріал для внутрішніх та зовнішніх робіт з вирівнювання поверхонь; декоративна штукатурка; мозаїка; система декоративного оздоблення «пластівці» та швидкотвердіючий клей «Ферозіт 107».

Багатий кольоровий спектр поліефірних емалюй для оздоблювальних робіт презентує товариство «Стиролхімпобут». Використання нової технології дозволяє досягти високих характеристик продукції. Емалі для фарбування металевих, бетонних поверхонь, надають будівлям привабливого вигляду і служить захисним покриттям: поліуретанові, епоксидні, акрилові фарби, ґрунтовки, мастики, клеї, шпаклівки.

Полімерні фарби виготовлені на основі поліефірної смоли з домішками пігментів, наповнювачів і модифікованих добавок рекомендовані для фарбування фасадних панелей, алюмінієвих профілів кондиціонера, та інших металевих виробів і конструкцій, що використовується просто неба.

Якщо простежити розвиток будівельного комплексу у провідних країнах світу, то спостерігається прагнення до максимальної автоматизації виробництва, при гнучких розвинутих системах управління. Саме ці фактори сприяли до значного підвищення будівництва. Виконання робіт відзначені високою якістю в умовах подальшої індустріалізації, коли багато виробничих процесів переносяться з будівельних майданчиків безпосередньо на спеціалізоване підприємство, значне скорочення будівництва і проектування, роль якого постійно зростає. Це обумовлено підвищенням складності будівельних об’єктів.

Охороні навколишнього середовища вже давно приділяється особлива увага. Будівництво об’єктів пов’язаних із природокористуванням поставлено тут, у дуже строгій законодавчій і економічній рамки. Правом розробки економічних стандартів і контролю за їх виконання законодавчо наділені і місцеві природоохоронні організації. А стандарти прийняті на місцевому рівні в більшості випадків виявляються більш суворими ніж загально-національні. Тому виробничо-технологічні параметри промислових і транспортних об’єктів та й сам процес будівництва в майбутньому неминуче приведе до переходу на проектування і зведення всіх будівель з обов’язковим урахуванням раціонально і безпечно використання земельно-водних і енергетичних ресурсів а також перевантажного використання екологічно безпечних матеріалів і технологій.

Призначення

Гіпсокартон – це надзвичайно універсальний і актуальний в наш час будівельний матеріал. З його допомогою можливо за короткий термін часу оформити нещодавно зведені будівлі, заховати будь-який дефект виробництва, облаштувати найнезручніший закуток, зконструювати оригінальної форми і конфігурації підвісні стелі і т.д.

Вимоги до поверхні

Стіни повинні бути сухими, необхідно, щоб стіни не мали ніяких вологих місць (місця, які затікають водою (забивання зовнішніх стін дощем, снігом; через несправності гідроізоляції даху; пошкодження або несправність сантехніки), швидко покриваються пліснявою і грибками). Насамперед такі стіни висушують природнім або штучним способом (різноманітні види обігрівачів), обробляють антисептиками і прогрунтовують глибоко проникною водоізоляційною грунтівкою. Якщо будівля новозведена – стіни мають просохнути. Повинна бути підлога можливо чорнова.

Будівництво стін полягає на закріпленні гіпсокартонних плит до металевого каркасу, який складається з тонкостінних профілів. Повний монтаж стін виконується безпосередньо на місці.

Різноманітні варіанти конструктивних рішень, які основані на використанні різних профілів їх розміщенні, кількості слоїв плит і їх типу, використанні мінеральної або скловати, позволяють виконати широку гамму стін з різними механічними, термічними, акустичними і іншими характеристиками. Проте металевий каркас стіни має незмінно складатися з горизонтальних елементів, закріплених до підлоги і стелі [профіль “U”] і вертикальних [профіль “С”], розміщених між ними.

Інструменти і матеріали

Для опоряджування ГК листів використовують найрізноманітніші інструменти і матеріали.

Інструменти:

Ножі для різання ГКЛ; рубанок для стругання косих кромок ГКЛ; шліфувальний рашпіль; фреза для прорізування отворів у ГКЛ до 95 мм; 2-3-метрові правила, рівні; шланговий рівень; електричні дрилі; ножиці для різання бляхи; шуруповерти; болгарка з набором дисків; шпателі різних розмірів; відбивочний шнур.

Матеріали:

Шпаклівки (чорнова, чистова); шурупи необхідних розмірів; профілі необхідних типів і довжин; кріплення для профілів; армуючи стрічка для заробляння швів ГКЛ необхідних типів.

Типи ГКЛ

Тип ГКЛ | Колір
Картону (лицьовий бік) | Картону (зворотній бік) | Написів на зворотньому боці
Будівельний ГКЛ Вогнестійкий ГКЛО Вологостійкий ГКЛВ Вологостійкий ГКЛВО | Світло-сірий, сірий Те саме Зелений Те саме | Сірий, темно-сірий Те саме Зелено-сірий Те саме | Синій Червоний Синій Червоний

Види плити | Товщина (мм) | Ширина (мм) | Довжина (мм)
Плита ремонтна Плита звичайна Плита звичайна Плита звичайна Плита звичайна Плита вогнестійка Плита водостійка Плита вогне і водостійка | 6,5 9,5 12,5 12,5 15 12,5 15 12,5 | 900 1200 1200 600 1200 1200 1200 1200 | 3000 2000; 2500; 2600; 2700; 2800; 3000 2000; 2400; 2500; 2600; 2700; 2800; 3000 2600 2000; 2600; 3000 2000; 2400; 2500; 2600; 2700; 2800; 3000 2500; 2600; 2800; 3000 2000; 2400; 2500; 2600; 2700; 2800; 3000

Профіль “UD” використо-

вується для виготовлення

підвісних стель і облицю-

вання стін.

Товщина бляхи - 0,6мм

Профіль у формі “CD”

вується для виготовлення

підвісних стель і облицю-

вання стін.

Товщина – 0,6 мм
Асортимент | Довжина
Профіль “CD 60×27” Профіль “CD 60×27” | 2,6м 4,0м

Профіль в формі “U”, холодне пресування з оцинкованої сталі.

Призначений для виготовлення каркасу стіни.

Прикріплюється до стелі або на підлогу.

Асортимент | Довжина | Тип
Профіль “U 50” Профіль “U 75” Профіль “U 100’ | L= 4 m L= 4 m L= 4 m | U 50 x 40 U 75 x 40 U 100 x 50

Профіль в формі “С”, холодне пресування з оцинкованої сталі.

Призначений для виготовлення каркасу стіни.

Прикріплюється вертикально між профілями “U”.

Асортимент | Довжина | Тип
Профіль “C 50” Профіль “C 75” Профіль “C 100” | L=2,6 m L=3,0 m L=2,6 m L=3,0 m L=3,2 m L=3,4 m L=3,6 m L=4,0 m L=3,0 m L=3,2 m L=3,4 m L=3,6 m | C 48,8 x 50 C 73,8 x 50 C 98,8 x 50

Стрічка паперова із мікроперфорацією, зі спеціальною канавкою, яка полегшує їй згинатися по довжині.

Ширина – 50 мм

Довжина в рулоні – 76 м

Стрічка паперова із мікроперфорацією, має дві полоски з оцинкованої стальної фольги.

Ширина – 63 мм

Довжина в рулоні – 30 м

Стрічка із скловолокна яка має вигляд сітки.

Ширина – 50мм

Довжина в рулоні – 90м

Кутник з оцинкованої сталі з сітчастими боками

Розміри 32 х 32 мм

Довжина 3050 мм

Кутник пластмасовий використовується для зміцнення кутів криволінійних поверхонь (арки).

Кутник 25 х25 мм

Довжина 3 м

Довжина | Діаметр
L= 25 mm L= 35 mm L= 45 mm L= 55 mm L= 70 mm | 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 4,5 mm

Довжина | Діаметр
L= 25 mm L= 35 mm | 3,5 mm 3,5 mm

Довжина | Діаметр
L= 25 mm L= 35 mm L= 45 mm L= 55 mm L= 70 mm L= 80 mm L= 90 mm L= 100 mm L= 120 mm | 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 4,2 mm 4,5 mm 4,5 mm 4,9 mm 4,9 mm

Використовується для з’єднання між собою двох профілів, а їхня товщина не більше 4мм.

Довжина – 9,5 мм

Ширина – 3,5 мм

Внутрішня стіна з одно-шаровим каркасом і одноша-ровим облицюванням гіпсо-картонними листами.

Внутрішня стіна з двошаровим каркасом і двошаровим Облицюван-ням гіпсокартонними листами.

З’єднання деталей внутрішньої стіни з одношаровим каркасом і одношаровим облицюванням гіпсокартонними листами:

1. Профілі “C” , зкріпленні зворотними сторонами;

2. З’єднання стіни з дерев’яною дверною коробкою;

3. З’єднання стін під прямим кутом;

4. З’єднання стін типу “Т”. Профіль “C” закріплений до листа;

5. З’єднання стін типу “Т”. Профіль “C” закріпленний до профіля “C”;

6. Прямий торець стіни;

З’єднання деталей внутрішньої стіни з одношаровим каркасом і трьохшаровим облицюванням гіпсокартонними листами:

1. Профілі “C” , зкріпленні зворотними сторонами;

2. З’єднання стіни з дерев’яною дверною коробкою;

3. З’єднання стін під прямим кутом;

4. З’єднання стін типу “Т”. Профіль “C” закріпленний до лиcтa;

5. З’єднання стін типу “Т”. Профіль “C” закріпленний до профіля C”;

6. Прямий торець стіни;

З’єднання деталей внутрішньої стіни з одношаровим каркасом і двошаровим облицюванням гіпсокартонними листами:

1. Профілі “C” , зкріпленні зворотними сторонами;

2. З’єднання стіни з дерев’яною дверною коробкою;

3. З’єднання стін під прямим кутом;

4. З’єднання стін типу “Т”. Профіль “C” закріпленний до листа;

5. З’єднання стін типу “Т”. Профіль “C” закріплений до профіля “C”;

6. Прямий торець стіни;

Будівництво каркасу стіни починаємо з кріплення до підлоги горизонтальних елементів – профілів ”U” з допомогою шурупів і дюбелів. Відстань між кріпленням, не повинна перевищувати 800 мм.

Довжина шурупів повинна бути підібрана так, щоб кріплення надійно утримувало профіль в підлозі. Існує великий вибір шуру-пів і дюбелів. Від D6 і довжини 40 мм, до D8 і довжини 140 мм. Стіни монтуються на готових підлогах. Для покращення звукоізоляції, в місцях дотику профіля з стелею, підлогою і стінами, можна підкласти куски звукоізоляційної стрічки, виготов-леної із поліуретанової плівки.

При будівництві стіни у формі “T”, на стику, прикріплюючи профіль “U” необхідно залишати місце для встановлення ГКЛ. Вертикальні профілі “C” обрізаються по формулі “висота приміщення мінус приблизно 1 см”. Профілі “C”, розташовані вздовж стіни, не кріпляться до профілів “U”, що дає мож-ливість корегувати їх місце розташування, при монтажі ГКЛ. При необхідності, можна подовжити профіль “C”, відрізком такого ж профіля необхідної дов-жини, плюс мінімум 30 см на місце стику. Місця стиків не можуть знаходитись на одному рівні з іншими стиками других профілів.

У випадку кріп-лення предметів на стіні масою не більше 30 кг, необхідно пере-нести цю наван-таження на арма-туру стіни (дошка або груба фанера). А у випадку кріплення предметів тяжчих 30 кг потрібно застосувати поси-лену конструкцію арматури (профілі “C” вставляються один в другий так, що виходить закрита конструкція).

Підвісна сантехніка може бути прикріплена до стіни за допомогою спеціальних кронштейнів.

Закріпленний лист гіпсокартону має знаходитись над рівнем підлоги не менше 1см.

Як правило ГКЛ монтуються на металевий каркас вертикально, від підлоги до стелі. У високих приміщен-нях, або там де неможливо занести цілий лист, виникає необхідність з’єд-нання листів на стіні. При цьому виключено їх з’єд-нання в сусідніх рядах на одному рівні. Сусідні стики повинні бути зсунуті відносно один одного мінімум на 50 см. Водночас потрібно пам’ятати про те, що фраг-мент дотичний з підлогою, не може бути коротшим 1 м, а зі стелею 50 см. Цей спосіб має значення у викорис-танні в випадку, коли висота примі-щення кратна ширині приміщення (×1200 мм).

Обшивка каркасу листами починається з кута приміщення. Листи розміщуються один біля одного. Як попередньо було сказано, вертикальні профілі залишились не закріпленими. Після прикладання ГКЛ, профіль ” C “ регулюють так, щоб він стояв паралельно вертикальній кромці ГКЛ, а лист перекривав половину його крила, профіль необхідно повернути так, щоб лист спочатку був прикріплений

на половині його бокової сторонни. При невиконанні цієї дії можуть виникнути проблеми при вкручуванні шурупів. Листи на протилежній стороні стіни мають монтуватися з зсувом відносно листів пер-шої сторони.

Відстань між шуру-пами має виглядати наступним чином:

На кромці плити – кожні 20-25 см;

В середині плити – кожні 30 см.

У випадку двохша-рової облицьовки, відстань між шуру-пами у першому нас-тилі має бути 60 см.

При будівництві стін у ванних кімнатах, ГКЛ монтуючи на металевий каркас, необхідно підняти над рівнем готової підлоги на 2 см. Нижні кромки ГКЛ ізолюються за допомогою силікону. Також необхідно заповнити щілини між ГКЛ і сантехнікою, водопро-відними, газовими і кана-лізаційними трубами. Шар керамічної плитки, або вінілових шпалер, захис-тить ГКЛ від дії вологи. Щілини між облицювальними матеріалами також необхідно заповнити силіконом. Для облицьовки стін у ванних кімнатах використовуються ГКЛ типу GKBI

Контроль рівня стіни

При виконанні контролю деформації стіни використовується “правило двох метрів”. У всіх напрямках стіни перевіряється відстань між найвищим і найнижчим місцем. Різниця рівнів не повинна перевищувати 2 мм. По висоті стіни допускається відхи-лення не більше 5 мм.

Надрізані профілі “U” дають можливість будівництва криволінійних внутрішніх стін вигнутої форми. Мінімальний радіус кривизни – 500 мм. Надрізані профілі “U” використовуються в якостях верхніх і нижніх горизонтальних елементів. В якостях вертикальних елементів використовуються стандартні профілі.

При будівництві криволінійних внутрішніх стін, як правило використовуються ГК листи товщиною 6.5 мм. А на стінах де можливі пошкодження облицьовка ГК листами має бути мінімум двохшаровою.

При великих радіусах згину, можна зігнути сухий ГКЛ, він прийме форму приготованої конструкції профілів. При попередньому змочуванні ГКЛ (1-2 год. в залежності від його товщини) гнеться легше, Змочуємо ГК лист завжди з лицьової сторони водою за допомогою широкого пензлика, або поролонової губки, є ще один спосіб гнуття - формування ГКЛ на шаблоні. Для цього на кружала кладуть заготовку ГКЛ, накривають мокрим рядном на 10 - 12 год. Після чого вона деформується так, як належить .

Криволінійні внутрішні стіни

Внутрішні криволінійні стіни

Радіус кривизни R | R< 100cm | R< 200cm | R< 300 cm | R< 400 cm
Відстань між осями профілів “C” | 20 cm | 25 cm | 30 cm | 40 cm

Частота розміщення вертикальних профілів являється функцією необхідного радіуса кривизни. Чим менша відстань між профілями, тим менший радіус кривизни.

Спосіб обробки | Товщина ГК листів
6,5 мм | 9,5 мм | 12,5 мм
Сухий ГКЛ | R > 100 мм | R > 300 мм | R >500 мм
ГКЛ змочений з лицевої сторони | R > 60 мм | R > 250 мм | R >400 мм
Змочена гіпсова основа листа |  | R > 80 мм | R >200 мм
Змочений і вису-шений лист ГК на шаблоні | R > 50 мм | R > 60 мм | R >120 мм

Також ГК листами можна облицьовувати цегляні стіни. Вцьому випадку, використовуються профілі типу “CD” 60×27, зазвичай вони використовуються для будівництва підвісних стель. Вибираючи кількість шарів ГК листів, товщину мінеральної вати, можемо отримати неохідні звуко- і термоізоляційні характеристики стіни. Тому такий тип облицьовки часто використовується для покращення ізоляції приміщення. Його використовують у оглядових залах

На необхідній відстані від стіни, на підлозі і на стелі монтуються з допомогою дюбелів горизонтальні профілі UD 27×28. Закріпленні профілі визначають вертикальність майбутньої стіни. Між закріпленими горизонтальними профілями вставляються вертикальні профілі СD 60×27 через кожні 60 см. Вони мають бути додатково закріпленні (можуть бути використані елементи кріплення типу ES), вони розміщуються на висоті 1,3 м від підлоги, що доз-волить зміцнити стіну.

Після шпаклювання стиків і головок шурупів, проводиться оцінка виконаної роботи х використанням тих ж критеріїв, що й у випадку внутрішніх стін.

Кріплення типу ES

Підвісні стелі

Основним елементом конст-руктції є профіль СD 60×27×0,6 мм, який кріпиться на різних видів підвісні кріплення. Є декілька видів підвісних кріплень: обертаюче з пружинним елементом і тд. Кріплення обертаюче з пружинним елементом з’єднюється з кріплячим стержнем із оцинкованого сталевого дроту товщиною 4мм.

Крім профіля СD 60×27×0,6, при будівництві каркасу стелі також використовується профіль UD 27×28×0,6 мм. Він кріпиться на відповідному рівні до навколишніх стін. Залежно від умов будівництва вибираємо каркас простий, чи подвійний (основа).

Проста основа використовується у приміщеннях шириною не більше 4м. В цьому випадку профілі СD 60×27×0,6 розміщуються паралельно найдовшим стінам. Вони кріпляться до основної стелі за допомогою підвісних кріплень розміщених максимум через 160см одна від одної. Кінці профілів знаходяться в прикріплених на відповідній висоті пристінних профілях UD 27×28×0,6. Незалежно від типу каркасу відстань “а” між профілями до яких кріпляться ГКЛ, залежить від їх товщини і виду.

Цей тип більш дешевший, в зв’язку з меншою кількістю необхідних профілів хоча розмітка і кріплення більш трудомісткі.

Подвійна основа є більш популярна в зв’язку з легкістю монтажу і можливістю регулювання рівня стелі. Вона складається із двох взаємоперетинаючих рівнів профілів. Вони з’єднані між собою з допомогою хрестового з’єднювального елемента.

Верхній шар кріпиться до основної стелі з допомогою підвісних кріплень, які розташовуються на розміченій на стелі сітці 120 × 120 см. Кінці профілів другого шару кріпляться у пристінних профілях UD 27×28×0,6 на відповідній висоті.

Металева основна стеля

Бетонна основна стеля

Основна стеля – дерев’яне піддашшя

1. Гіпсокартонний лист GKF 15 мм.

2Профіль С D 60×27×0,6.

3.Підвісне кріплення із пружинним елементом.

4.Стержень D 4 мм.

Поверхня каркасу підвісної стелі

Поверхня нижньої частини каркасу не може мати сачків біль-ше 3 мм (на відстані 2 м).

Зміщення рівня каркасу по відношенню до лінії відрахунку не має бути меншим 2 мм, і не повинно перевищувати 2 см на всій площині.

Просвіт на відстані 20 см не може бути більшим 1 мм, а також значних перепадів рівня.

При перевірці готової поверхні стелі на відстані 2 м, різниця рівнів не має перевищувати 2 мм.

Шпаклювання швів між листами ГК

Техніка шпаклювання. Шви шпаклюють двічі: спочатку наносять підготовчий шар (грунт), а потім оздоблювальний (накривний) шар. Шпаклювання швів між ГКЛ виконують так. Опоряджувальник бере в одну руку ящик (широкий шпатель) з необхідною кількістю шпаклівки, а в другу – шпаклювальний інструмент. На стик, утворений щільними кромками ГКЛ, наносять шпателем підготовчий шар (грунт) шпаклівки. Вертикальними рухами вирівнюють укладену масу, одночасно видаляючи залишки шпаклівки. Укладають армуючи стрічку, втискуючи її шпателем у підготовчий шар, по всій ширині стрічки. Операцію виконують відразу після нанесення шпаклівки, до початку її тужавіння. Широким шпателем (200-300 мм.) наносять накривний шар шпаклівки. Під час нанесення підготовчого і накривного шарів, шпаклювальна маса не повинна виступати зі шва. Після того як шпаклівка просохне, виконують шліфування шва дрібнозернистим шліфувальним папером (180-240), не допускаючи пошкодження картонної оболонки.

Дефекти сухої штукатурки (ГКЛ)

Недотримання технологій шпаклювання швів між ГКЛ призводить до утворення різних дефектів швів гіпсокартонних обшивок. До найпоширеніших дефектів швів належать тріщини у швах і видимі контури швів. Основними причинами таких дефектів є перевищення розтягу вальних напружень надмінністю матерілу шпаклівки, укладеного у стикові ділянки ГК обшивки. Небезпеку тріщиноутворення потрібно враховувати при зведені будинків і споруд у сейсмонебезпечних регіонах і на територіях, де інтенсивно добувають корисні копалини в підземних родовищах. Тому в разі застосування технологій «сухого» будівництва в цих регіонах доцільно використовувати відкриті (видимі) шви в ГК обшивках, що не підлягають шпаклюванню. Такі шви можуть зазнавати деформацій, які звичайно не погіршують зовнішній вигляд, або експлуатаційні властивості облицьовки обгороджувальних конструкцій.

Утворення тріщин у швах між ГКЛ спричинюється:

· Шпаклюванням шпаклювальними масами без використання армуючи стрічок, які ущільнюють поверхню швів;

· Використанням шпаклівок, що втратили здатність до тужавлення. При цьому тріщини з’являються переважно обабіч стику по краях армуючої стрічки;

· Порушенням волого-теплового режиму, або прикладанням випадкових навантажень як під час виконання робіт, так і в процесі експлуатації будинків і споруд;

· Порушенням правил виконання деформаційних швів, які треба передбачити перед улаштуванням ГК обшивок значної довжини і площі (понад 15 м і 50 м2відповідно). Отже температурні шви слід улаштовувати в довгих коридорах (через кожні 15….20 м) та в приміщеннях значної висоти і довжини (через кожні 8 10 м).

Облицювання стін ГКЛ

Матеріали | Одиниця міри | Одношарове облицювання | Двошарове облицювання
Кількість плит | м2 | 105 | 210
Профіль “CD” 60х27 | м | 200 | 200
Профіль “UD” 27х28 | м | 110 | 110
Елемент для кріплення профіля “CD” 60х27 | Шт. | 100 | 100
Шурупи 25 мм або 35 мм | Шт. | 1100 | 500
Шурупи 45 мм | Шт. | - | 1100
Армуючи стрічка | М | 140 | 140
Чорнова шпаклівка | Кг | 13 | 13
Чистова шпаклівка | л | 16 | 16

| Одиниця міри | Профілі "C" одинарні | Профілі "C" двійні
0,40 м | 0,60 м | 0,40 м | 0,60 м
Гіпсокартонний лист | м2 | 420 | 420 | 420 | 470
Профіль "U" | м2 | 80 | 80 | 80 | 80
Профіль "C" | м2 | 300 | 210 | 550 | 380
Шурупи 25 мм | шт. | 1600 | 1200 | 1600 | 1200
Шурупи 35мм | шт. | 3200 | 2400 | 3200 | 2400
Шурупи 3,5х9,5 | шт. | 80 | 80 | 700 | 500
Армована стрічка | м | 200 | 200 | 200 | 200
Чорнова шпаклівка | кг | 16 | 16 | 16 | 16
Чистова шпаклівка | кг | 20 | 20 | 20 | 20
Кріплення проф."U" | шт. | 140 | 140 | 140 | 140
Мінеральна вата | м2 | 100 | 100 | 100 | 100

Розрахункова кількість матеріалів на будівництво 100 м2 внутрішньої ГК стіни (одношаровий каркас; одношарове облицювання)

| Одиниця міри | Профілі "C" одинарні | Профілі "C" двійні
0,40 м | 0,60 м | 0,40 м | 0,60 м
Гіпсокартонний лист | м2 | 210 | 210 | 210 | 210
Профіль "U" | м2 | 80 | 80 | 80 | 80
Профіль "C" | м2 | 300 | 210 | 550 | 380
Шурупи (25 або 35мм) | шт. | 3300 | 2450 | 3300 | 2500
Шурупи 3,5х9,5 | шт. | 80 | 80 | 700 | 500
Армована стрічка | м | 200 | 200 | 200 | 200
Чорнова шпаклівка |  | 16 | 16 | 16 | 16
Чистова шпаклівка |  | 20 | 20 | 20 | 20
Мінеральна вата | м2 | 100 | 100 | 100 | 100

Розрахункова кількість матеріалів на будівництво 100 м2 внутріш-ньої ГК стіни (одношаровий каркас; двошарове облицювання)

Організація праці опоряджувальників

Організація праці опоряджувальників має забезпечувати ефективне використання робочого часу, засобів механізації і матеріальних ресурсів із метою підвищення продуктивності праці, скорочення терміну будівництва, поліпшення його якості.

Продуктивність праці робітника залежить від правильної організації його робочого місця. На робочому місці опоряджувальника мають бути обладнання, матеріали і знаряддя праці потрібні для виконання опорядження. Їх розміщують так щоб під час роботи не доводилося робити зайвих рухів. Ручний інструмент, який беруть правою рукою, має лежати справа а той що лівою з ліва. Якщо для роботи потрібний столик, то його установлюють так щоб з цього місця можна було виконати як найбільший обсяг роботи.

Велике значення для організації робіт має своєчасна підготовка матеріалів і поточне забезпечування ними опоряджувальників. Тому в спеціально відведених приміщеннях заздалегідь сортують будівельні матеріали. Підготовленні матеріали в процесі роботи ритмічно подають на робочі місця.

Під час виконання робіт слід дотримуватись всіх правил техніки безпеки і виробничої санітарії. Робочі місця опоряджувальників обладнують засобами зв’язку а також пристроями, які забезпечують нормальні гігієнічні умови (освітлення, захист від протягів тощо).

Пристрої для виконання опоряджувальних робіт на висоті

Внутрішні роботи на висоті до 4 м виконують з козлів, інвентарних столиків.

Дерев’яні козли заввишки 90-120 см (залежно від висоти приміщення ) виготовляють із соснових дощок і застосовують при невеликих обсягах робіт. У масовому будівництві користуються металевими інвентарними столиками.

Пересувний різновисотний столик виготовляють з труб, або кутникової сталі. Він складається з чотиристоякового опорного каркаса, драбини і дерев’яного настилу. У кожній конструкції столика передбачено піднімання настилу за рахунок висувних стояків, які переміщують у здовж нерухомих стояків, які переміщують у здовж нерухомих стояків і закріплюють штирями або спеціальними затискними гвинтами на потрібній висоті (від 0,7 до 1,7 – 2,5 м). Як настил використовують інвентарний дерев’яний щит розміром від 60х120 до 80х160 см. Для влаштуванні штукатурного помосту водночас встановлюють кілька столиків на певній відстані один від одного, а прольоти між ними перекривають інвентарними щитами.

Двовисотний столик складається з опорного каркасу драбини, захисних засобів (поручнів), настилу і полиці для розміщення пристроїв та інструменту. Столик призначений для використання опоряджувальних робіт в преміщеннях заввишки 2,5-2,7 м. Конструкція цого дає змогу фіксувати положення мастилу двох рівнях 0,7 і 0,9 м. Робоча площадка столика має розмір 60х107 маса його становить 22 кг.

Універсальний столик складається з чотиристоякового прямого опорного каркасу, різновисотного опорного каркасу, драбини настилу і полиці. Столик призначений для виконання опоряджувальних робіт в приміщеннях заввишки 2,5-2,7 м а також у сходових клітках. Конструкція його дає змогу фіксувати положення настилу удвох рівнях. Працюючи у звичайному приміщенні настил можна встановити на висоті 0,7 або 0,9 м. Для роботи на сходовій клітці до столика принд приєднують різновисотний опорний каркас, обладнаний підкосом. При такому положенні столика настил можна встановити 0,75 або 0,95м.

Правила техніки безпеки під час виконання опоряджувальних робіт

До опоряджувальних робіт, які складаються як із «мокрих» так і «сухих» процесів, допускаються особи які досягли вісімнадцяти років і пройшли:

· Професійну підготовку;

· Попередній медичний огляд відповідно до вимог Міністерства Здоров’я України;

· Вступний інструктаж з безпеки праці, виробничої санітарії, пожежної та електробезпеки;

При підготовці поверхонь та матеріалів до опорядження велику увагу слід приділяти дотримання безпечних методів роботи з електроінструментом (корпус має бути заземленим, електропровід справним). При виконанні робіт на сходових клітках необхідно використовувати спеціальні підмости з різною довжиною опорних стійок з горизонтальним настилом і огородженням з бортовою дошкою. Внутрішні роботи виконуються з інвентарних підмостів і пересувних столиків.

Забороняється обігрівати і сушити приміщення жаровнями, вогнеметами і продуктами згорання палива. При використанні нафто-газових калориферів не дозволяється заливати паливо в діючий калорифері використовувати легкогорюче паливо. При використанні газових калориферів відстань між ним і газовим балоном має бути не менше 1,5 м. А від балона до розеток і вимикачів не менше 1 м. Не дозволяється залишати газові калорифери без нагляду в працюючому стані.

Використана література

Г.М. Добровольський “Малярні і шпалерні роботи”

Т.Є. Остапченко “Технологія опоряджувальних робіт”